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ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  

เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์
…………………………..



ด้วยเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ความจุน้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน  1  คัน คุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่เทศบาลตำบลอ่าวพะยูนกำหนด  ราคากลาง  2,200,000.-บาท (-สองล้านสองแสนบาทถ้วน-)  


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว


2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว


3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาล  ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


4.   เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน


5.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริหารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  15  ตุลาคม  2555   ระหว่างเวลา  09.00  น.  ถึง  10.00  น.  ณ  สถานที่กลางที่ว่าการอำเภอปากพะยูน  (ห้องท้องถิ่นอำเภอปากพะยูน  ชั้น  1)  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่   18  ตุลาคม  2555   เวลา   13.00  น.


กำหนดอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  29 ตุลาคม 2555  เวลา  10.00 น. – 12.00  น.  ณ บริษัท กสท  โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  และประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  30ตุลาคม  2555  เวลา  10.30 น. – 11.00 น.  
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  4,000.-บาท    ได้ที่   กองคลัง  เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน   ระหว่างวันที่  27  กันยายน  2555   ถึงวันที่  8  ตุลาคม  2555  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.pakpayoon.go.th  ,  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7469-9393 ในวันและเวลาราชการ





ประกาศ   ณ  วันที่  27  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2555







(ลงชื่อ)








 (นางอทิติ   เมฆสุวรรณ)







         นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน
รายการคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 
----------------------
1. ลักษณะทั่วไป
เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ แบบหัวเก๋งหน้าสั้น 
ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตูเปิด – ปิดพร้อมที่ล็อค สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งถุงบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 180 ปอนด์/ตารางนิ้ว มีแท่นปืนฉีดน้ำ ท่อดูดน้ำ สายส่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย หรือใช้บริการสาธารณประโยชน์ มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. ตัวรถยนต์บรรทุก
1. เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ แบบหน้าสั้น น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.)  ไม่น้อยกว่า 8,000 กิโลกรัม เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า มีคุณสมบัติ
                    ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบายความร้อนด้วยน้ำ
3. ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5  เกียร์ ถอยหลัง 1  เกียร์
4. ระบบเบรก พร้อมเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
5. ระบบครัชท์แบบแห้งแผ่นเดียว บังคับด้วยไฮโดรลิคหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
6. ระบบเลี้ยวพวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัวพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
7. ขนาดยางไม่น้อยกว่า 7.00 ขอบ 16 นิ้ว ผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า 12  ชั้น
8. ระบบบังคับเลี้ยวแบบพวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว
9. มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
3. ตัวถังบรรทุกน้ำ
1. ตัวถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นเหล็กมีความหนา
ไม่น้อยกว่า 3  มิลลิเมตร ม้วนขึ้นรูปวงรี มีแผ่นเหล็กกั้นเป็นช่อง ๆ เพื่อกันน้ำกระแทก ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
2. มีหลอดวัดระดับน้ำในถังโดยติดตั้งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
3. ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด 2 ช่อง    มีฝาปิด – เปิด ได้ (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถัง)
/4.เพื่อรอง...
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4. เพื่อรองรับการกระแทกของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ฝาถังด้านหน้าหรือด้านท้ายของถังน้ำเป็นแบบแผ่นตุงหรือนูนและฝาครอบวาล์วน้ำดับเพลิงทั้งทางดูดและจ่ายน้ำ ต้องปั๊มขึ้นรูปจากโรงงานรับรองคุณภาพ ISO 9001 ด้านปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Matal Stamping Parts) โดยมีเอกสารหลักฐานและใบแต่งตั้งตัวแทนผู้ผลิตมาแสดง
5. ด้านบนตอนท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำชนิดปรับหมุนได้รอบตัวพร้อมหัวฉีดน้ำปรับเปลี่ยนได้
6. ตอนท้ายด้านข้างถังน้ำมีกล่องเก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานพร้อมบานประตูปิด-เปิดพร้อมที่ล็อค
7. ตอนท้ายของตัวรถติดตั้งชุดสเปรย์บาร์ (จ่ายน้ำแบบฝอย) สำหรับใช้พรมน้ำดับฝุ่นละออง
8. ด้านข้างของถังบรรทุกน้ำทั้ง 2 ข้าง มีแผงควบคุมการทำงานข้างละ 1 แผง ประกอบด้วยข้อต่อสายดูดน้ำแบบเกลียว  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3  นิ้ว  พร้อมวาล์วปิด –  เปิด มาตรวัดแรงดัน 1 ชุด , ทางส่งน้ำแบบสวมเร็ว   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.5  นิ้ว  พร้อมวาล์วปิด – เปิด  1  ทาง  มาตรวัดแรงดัน 1 ชุด  , ระบบเร่งรอบเครื่องยนต์ด้วยมือ 1 ชุด และหลอดไฟส่องแสงสว่างหน้าปัดแผงควบคุม พร้อมสวิทซ์ ปิด – เปิด 1 ชุด
9. มีราวบันไดสำหรับขึ้นบนตัวถังน้ำทั้ง 2 ด้าน และด้านข้างของถังบรรทุกทั้ง 2 ข้าง มีช่องเก็บของหรือใส่อุปกรณ์ส่วนบนมีทางเดินปูด้วยเหล็กตอกลายกันลื่น
10. มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
11. ถังบรรทุกน้ำต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับอนุมัติจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และผลิตจากโรงงานรับรองคุณภาพ มอก.9001 ในขอบข่ายการออกและพัฒนาการผลิต มีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองสอบราคา
4.  เครื่องสูบน้ำ


1. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ทำงานจากกำลังของเครื่องยนต์ของรถยนต์ด้วยระบบ P.T.O.



2. ตัวปั๊มน้ำและใบพัดทำด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม มีขนาดท่อดูดน้ำ 3 นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ 3 นิ้ว


3. สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที


4. สามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว


5. เครื่องสูบน้ำจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับอนุมัติรับจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือผลิตจากโรงงานที่รับรองคุณภาพ ISO9001 พร้อมหลักฐานใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตให้แก่หน่วยงานมาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
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5. ระบบท่อดูดน้ำ – ท่อส่งน้ำอยู่ด้านท้ายของถังน้ำ


1. ท่อจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว


   จำนวน 1 ชุด


2. ท่อจ่ายน้ำแท่นปืนฉีดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้วพร้อมวาล์วปิด – เปิด  จำนวน 1 ชุด


3.ตอนท้ายของตัวรถให้ติดตั้งชุดสเปรย์บาร์(จ่ายน้ำแบบฝอย)สำหรับใช้พรมถนนจำนวน1ชุด


4. ด้านท้ายของถังน้ำมีแผงควบคุมการทำงานดูดและจ่ายน้ำ 1 แผง ประกอบด้วย ข้อต่อสายดูดน้ำแบบเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมวาล์วปิด – เปิด 1 อัน, ทางส่งน้ำแบบสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว พร้อมวาล์วปิด – เปิด 2 ทาง , มาตรวัดแรงดัน 1 อัน , ระบบเร่งรอบเครื่องยนต์ 1 อัน และหลอดไฟส่องหน้าปัดมาตรวัดแรงดันแรงดูดพร้อมสวิทซ์ ปิด – เปิด 1 อัน
6. การพ่นสีและข้อความ


1. พ่นสีตัวรถและถังบรรจุน้ำภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น โดยให้มีสีรองพื้นแล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ตามขั้นตอนมาตรฐานผู้ผลิต รวมถึงให้ท้องรถและในส่วนที่เป็นโลหะพ่นสีกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต


2. ภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ใต้บังโคลนหน้าบังโคลนหลังพ่นด้วยบอดี้ชู้ด หรือเทียบเท่า


3. สีรถ และถังบรรจุน้ำ ข้อความต่าง ๆตามความต้องการของเทศบาลฯกำหนด
7. ระบบสัญญาณไฟและไฟฉุกเฉิน


1. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน สีแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 ม.ม.บนหลังคาเก๋ง จำนวน 1 ชุด


2. ติดตั้งชุดสัญญาณเสียงไซเรน พร้อมลำโพง ซ้าย – ขวา บนหลังคาเก๋ง จำนวน 1 ชุด


3. มีไฟส่องสว่างสปอร์ตไลท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ติดตั้งด้านบนถังน้ำ จำนวน 1 ชุด
8. ระบบสัญญาณเสียง


ติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอิเล็กโทรนิคไซเรน มีกำลังไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ สามารถปรับเสียงต่างๆได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบ สามารถปรับความดังได้และเมื่อใช้ไมโครโฟนพูด สามารถตัดเสียงสัญญาณอื่น ๆและเสียงไซเรนได้และปรับสัญญาณ และสวิทซ์ควบคุมความดัง เปิด – ปิด ติดตั้งอยู่ในที่เหมาะสมพร้อมลำโพงและไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
9.เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ


1. ติดตั้งเกจย์และสัญญาณต่าง ๆตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต


2. ท่อดูดน้ำแบบตัวหนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาวท่อนละ 30 ฟุต จำนวน 1 ท่อน พร้อมข้อต่อ


3. สายส่งน้ำผ้าในล่อนอย่างดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วแบบอลูมิเนียม จำนวน 2 เส้น
/4.ตะแกรง...
-4-


4. ตะแกรงกรองผงพร้อมตะกร้าหวาย




จำนวน 1 ชุด


5. หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว
จำนวน 1 ชุด


6. หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับฝอยชนิดสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด


7. ประแจขันท่อธารประปาดับเพลิงรูปตัว “T”



จำนวน 1 ชุด


8. ประแจท่อดูดน้ำ






จำนวน 1 ชุด


9. ข้อต่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลด 2.5 นิ้ว


จำนวน 1 อัน


10.เครื่องมือบำรุงรักษามาตรฐานผู้ผลิต




จำนวน 1 ชุด


11.แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม





จำนวน 1 ชุด


12.บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม





จำนวน 1 ชุด


13.ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ





จำนวน 1 ชุด


14.หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ



จำนวน 1เล่ม


15.หมวกกันความร้อน คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก.368-2538
จำนวน 2 ใบ


16.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสงภายในหัวเก๋ง


จำนวน 1 ชุด


17.ติดตั้งวิทยุ ซีดี ติดรถยนต์





จำนวน 1 ชุด


18.ขวานดับเพลิง






จำนวน 1ด้าม
_1166945589.doc
[image: image1.png]






