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ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  

เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค          พร้อมกระเช้าไฟฟ้า                                                                                                                                          …………………………………..…..



ด้วยเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า กระบะเทท้ายได้ เครนสามารถยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร  จำนวน  1  คัน  คุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่เทศบาลตำบลอ่าวพะยูนกำหนด  ราคากลาง  2,600,000.-บาท (-สองล้านหกแสนบาทถ้วน-)  


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว


2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว


3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาล  ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


4.   เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน


5.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริหารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  15  ตุลาคม  2555   ระหว่างเวลา  09.00  น.  ถึง  10.00  น.  ณ  สถานที่กลางที่ว่าการอำเภอปากพะยูน  (ห้องท้องถิ่นอำเภอปากพะยูน  ชั้น  1)  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่   18  ตุลาคม  2555   เวลา   14.00  น.


กำหนดอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  29 ตุลาคม 2555  เวลา  10.00 น. – 12.00  น.  ณ บริษัท กสท  โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  และประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  30ตุลาคม  2555  เวลา  11.10 น. – 11.40 น.  
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  4,000.-บาท    ได้ที่   กองคลัง  เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน   ระหว่างวันที่  27  กันยายน  2555   ถึงวันที่  8  ตุลาคม  2555  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.pakpayoon.go.th  ,  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7469-9393 ในวันและเวลาราชการ





ประกาศ   ณ  วันที่  27  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2555







(ลงชื่อ)








 (นางอทิติ   เมฆสุวรรณ)







         นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน
รายการคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
-------------------
1. ลักษณะทั่วไป
เป็นรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ชนิด 6 ล้อ แบบหัวเก๋งหน้าสั้น ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ 
พวงมาลัยขวา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระบายความร้อยด้วยน้ำ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู เปิด – ปิด พร้อมที่ล็อค สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 2 คน รวมทั้งพนักงานขับรถตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งเครนยก ท่อนปลายของเครนติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. ตัวรถยนต์บรรทุก
1.เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ แบบหน้าสั้น น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อย
กว่า 6,500 กิโลกรัม เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3.ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์

4.ระบบเบรกเป็นแบบไฮโดรลิค พร้อมเบรกมือหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

5.ระบบครัทช์แบบแห้งแผ่นเดียว บังคับด้วยไฮโดรลิคหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

6.ระบบเลี้ยวพวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัวพร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

7.ขนาดยางไม่น้อยกว่า 7.00 ขอบ 16 นิ้ว ผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า 12 ชั้น

8.มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
     3.  กระบะบรรทุก

1.ตัวกระบะบรรทุก ทำด้วยเหล็กแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ส่วนพื้นตัวถังอาบสังกะสีป้องกันสนิมโดยวิธีชุบซิ้งค์ และมีความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม.

2.สามารถเปิดด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถได้

3.การยกกระบะเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค ดันใต้ท้องกระบะ มีการบังคับอยู่ในห้องคนขับรถทำงานจากเครื่องยนต์ของรถยนต์
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4.กระบอกไฮดรอลิค สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก)
4.ชุดเครนสลิงไฮดรอลิค

1.เป็นชุดเครนสลิงไฮดรอลิคสามารถเก็บได้ ตามความยาวของตัวรถ และสามารถยืดออกและยกสูงจากพื้นถึงปลายกระเช้าได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

2.แขนเครนเป็นชนิด 3 ท่อน ยืดออกด้วยระบบไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า 6.40 เมตร

3.เครนสามารถหมุนรอบตัวเองได้ไม่จำกัดองศา

4.ประสิทธิภาพการยก รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัม ที่ระยะ 1 เมตร



         รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,300 กิโลกรัม ที่ระยะ 1.7 เมตร หรือ



         รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม ที่ระยะ 2 เมตร

5.มีขาหยั่งไฮดรอลิคระบบอิสระทั้ง 2 ข้าง

6.สลิงยกของมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร

7.มีเกจย์แสดงมุมการยกและน้ำหนักการยก

8.มีสัญญาณเตือนเมื่อสลิงม้วนเกินและมีระบบเบรคของตัวม้วนสลิง

9.มีวาล์วป้องกันกระบอกยุบตัวเมื่อสายไฮดรอลิคแตก
     5. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

1.เป็นกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้าชนิดไฟเบอร์กลาส สามารถทนแรงดันกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6.5 KV 50 HZ  และคนสามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม 
     6. การพ่นสีและข้อความ

1.พ่นสีตัวรถและถังบรรจุน้ำภายนอกพ่นด้วนสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น โดยให้มีสีรองพื้นแล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ตามขั้นตอนมาตรฐานผู้ผลิต รวมถึงใต้ท้องรถและในส่วนที่เป็นโลหะพ่นสีกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.สีรถ และข้อความต่าง ๆ ตามความต้องการของเทศบาลฯ กำหนด

3.ด้านท้ายของกระบะบรรทุก ติดแถบสีสะท้อนแสง
     7. ระบบสัญญาณไฟและไฟฉุกเฉิน

1.ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน สีเหลือง ชนิดหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 ม.ม.บนหลังคาเก๋ง จำนวน 1 ชุด

2.มีไฟส่องสว่างสปอร์ตไลท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
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8. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

1.เครื่องมือบำรุงรักษามาตรฐานผู้ผลิต



จำนวน 1 ชุด

2.แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม




จำนวน 1 ชุด

3.บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม




จำนวน 1 ชุด

4.ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ





จำนวน 1 ชุด

5.หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ


จำนวน 1 เล่ม

6.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสงภายในหัวเก๋ง

จำนวน 1 ชุด

7.ติดตั้งวิทยุ ซีดี ติดรถยนต์




จำนวน 1 ชุด

8.ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมลำโพง

จำนวน 1 ชุด

9.กระบอกอัดจารบี





จำนวน 1 ชุด
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