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ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
 เรื่อง  สอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านไร่ – ควนขี้แตก  (สายข้างบ้านครูละมัย)    บ้านไร่  หมู่ที่  6  ตำบลปากพะยูน  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  
-----------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านไร่ – ควนขี้แตก  (สายข้างบ้านครูละมัย)  บ้านไร่   หมู่ที่  6  ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า  3,000 ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบรูปและรายการเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนกำหนด      

ราคากลางของการจัดจ้างในการสอบราคาในครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  280,000.-  บาท  (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)       

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.   เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  140,000.-   บาท


กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   6  มีนาคม  2558   ระหว่างเวลา  11.00  น.    ถึงเวลา      12.00  น. ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่       6  มีนาคม  2558  เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป


กำหนดยื่นซองสอบราคา    ในวันที่   20  กุมภาพันธ์  2558  ถึงวันที่  5  มีนาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง  16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  และยื่นซองสอบราคาในวันที่   6  มีนาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30   น.    ถึง   16.30  น.   ณ  สถานที่กลาง  ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน  (ห้องท้องถิ่นอำเภอปากพะยูน  ชั้น  1)  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  9  มีนาคม  2558    ตั้งแต่เวลา  10.30  น.    เป็นต้นไป


ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   1,000.-   บาท  ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ระหว่างวันที่  20  กุมภาพันธ์  2558   ถึงวันที่   6  มีนาคม  2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    0-7469-9393   ในวันและเวลาราชการ
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ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2558






(ลงชื่อ)








      (นางอทิติ   เมฆสุวรรณ)





                                          นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน
    เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่   6/2558
การจ้างทำ  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านไร่ – ควนขี้แตก (สายข้างบ้านครูละมัย)                      บ้านไร่  หมู่ที่  6  ตำบลปากพะยูน  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  
            ตามประกาศเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
            ลงวันที่  20  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558
             ----------------------------------------

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “เทศบาลตำบล”   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านไร่ – ควนขี้แตก  (สายข้างบ้านครูละมัย)  บ้านไร่   หมู่ที่  6  ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20เมตร  หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า  3,000 ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบรูปและรายการเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนกำหนด   ราคากลางในการจัดจ้างในครั้งนี้   เป็นเงิน  280,000.-บาท  (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด   ดังต่อไปนี้
1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
      1.1   แบบรูปรายการละเอียด
      1.2   แบบใบเสนอราคา
      1.3   แบบสัญญาจ้าง
             1.4   แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

      1.5   สูตรการปรับราคา
2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
     2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูก
แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตำบล

       
     2.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

       
     2.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  140,000.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือ
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3.   หลักฐานการเสนอราคา
            ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
     3.1   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท      และสำเนาใบทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.2   หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3   สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มี
การกำหนดผลงานตามข้อ 2.3)


        
     3.4   บัญชีรายการก่อสร้าง   หรือใบแจ้งปริมาณงาน   ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์   ค่าแรงงาน   ภาษีประเภทต่าง  ๆ   รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

        
     3.5   บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4.   การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ    ทั้งสิ้น    และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข    หากมีการขูด  ลบ   ตก   เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน   ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว     โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้   ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น   และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
      ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    30    วัน     นับแต่วันเปิดซองสอบราคา   โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน 

นับถัด  จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน
4.4   ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด   

ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
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4.5   ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  6/2558”   โดยยื่น โดยตรงต่อเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  ในวันที่   20  กุมภาพันธ์  2558  ถึงวันที่         5  มีนาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง  16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  และยื่นซองสอบราคาในวันที่   6  มีนาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30   น.    ถึง   16.30  น.   ณ  สถานที่กลาง  ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน  (ห้องท้องถิ่นอำเภอปากพะยูน  ชั้น  1)  


เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด     และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  9  มีนาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  10.30  น.   เป็นต้นไป
5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2     หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ    2    หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ   4     แล้ว  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย    หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเท่านั้น
5.3   เทศบาลตำบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณี ดังต่อไปนี้


             (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบล


             (2)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล     หรือบุคคลธรรมดา     หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา


             (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น


             (4)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา       คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือเทศบาลตำบลมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้      เทศบาลตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
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5.5   เทศบาลตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด    หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ      และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา


ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6.   การทำสัญญาจ้าง
 
     ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ    1.3   กับ
เทศบาลตำบล ภายใน    7   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้     ให้เทศบาลตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา   โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้


    6.1   เงินสด

                 6.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบล    โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
 6.3    หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ
ใน     ข้อ  1.4 

 6.4    พันธนบัตรรัฐบาลไทย
 6.5    หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ   ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด    (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)


หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน    15  วัน     นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การสอบราคา (ผู้รับจ้าง)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
/7. ค่าจ้าง...

-5-
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

เทศบาลตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น   1  งวด  ดังนี้
งวดที่ 1   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ………-……. ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ……………………………………………-……………………………………………………

…………………………………………………………..ให้แล้วเสร็จภายใน ………-…….. วัน
      
        งวดที่ 2    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ …… - …….. ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน …...………………………………………………-……………………………………………

…………………………………………………………   ให้แล้วเสร็จภายใน ………-…….. วัน
        งวดที่ 3    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ………-……. ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………….………………………-………………………………………………

…………………………………………………………     ให้แล้วเสร็จภายใน ……-……….. วัน
        งวดที่ 4   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ………-……. ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ………………………………-…………………………………………………………………

………………………………………………………….      ให้แล้วเสร็จภายใน ………-…….. วัน
         
       งวดสุดท้าย    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ……100 .…. ของค่าจ้าง     เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8.   อัตราค่าปรับ
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ ……0.10…….     ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน
  

9.   การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
     ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ
ในข้อ 1.3   แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   1   ปี    นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลได้รับมอบหมาย โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   15    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
10.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
       

        10.1   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้   ได้มา  จากเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2558   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2558   แล้วเท่านั้น
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10.2  เมื่อเทศบาลตำบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ    และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา    ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   7  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
 (3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อ
ตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ    6    เทศบาลตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4   เทศบาลตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อ
กำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

11.    มาตรฐานฝีมือช่าง
      
       เมื่อเทศบาลตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือ  ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่าง  ดังต่อไปนี้

       
       11.1     ช่างโยธา

                     11.2     ช่างก่อสร้าง
  11.3     ช่างสำรวจ
  11.4     ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
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12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด






           เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน





               วันที่  20  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2558
เงื่อนไข  หลักเกณฑ์  ประเภทงานก่อสร้าง  สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ก.  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1.  สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท  รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หมวดเงินอุดหนุน  และหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2.  สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์  มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองสอบราคาได้  สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น  ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3.  การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น  ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ  เช่น  ในประกาศสอบราคาฯ และจะต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ  จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้  พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง  สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน
ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ  และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
4.  การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้  เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด  90  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว  ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป  และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง  ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว  หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป  หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา  แล้วแต่กรณี
5.  การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด  และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้  ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข.  ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

P   =  (Po) x  (K)  

กำหนดให้
P   =  ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po =  ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้  หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K   =  ESCALATION  FACTOR  ที่หักด้วย  4%  เมื่อต้องเพิ่มค่างาน  หรือ บวกเพิ่ม 4%  เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
ESCALATION  FACTOR  K  หาได้จากสูตร  ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้
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หมวดที่  3  งานทาง

3.1  งานผิวทาง  PRIME  COAT  TACK  COAT , SEAL  COAT

ใช้สูตร K   =  0.30 + 0.40  At/Ao  + 0.20 Et/Eo  +  0.10  Ft/Fo


3.2  งานผิวทาง  SURFACE  TREATMENT  SLURRY  SEAL

ใช้สูตร K   =  0.30 + 0.10  Mt/Mo  + 0.30 At/Ao  +  0.20  Et/Eo + 0.10  Ft/Fo


3.3  งานผิวทาง  ASPHALTIC  CONCRETE , PENETRATION  MACADAM

ใช้สูตร K   =  0.30 + 0.10  Mt/Mo  + 0.40 At/Ao  +  0.10  Et/Eo + 0.10  Ft/Fo


3.4  งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมายถึง  ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม  ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED  STEEL  WIREFARRIC)  เหล็กเดือย (DOWEL  BAR)  เหล็กยึด  (DEFORMED  TIE  BAR)  และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT)  ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสะพาน  (R.C.BRIDGE  APPROACH)  ด้วย   
ใช้สูตร K   =  0.30 + 0.10  It/Io  + 0.35  Ct/Co  +  0.10  Mt/Mo + 0.10  St/So


3.5
งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก  หมายถึง  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ  (PRECAST  REINFORCED  CONCRETE  DRAINAGE  PIPE) งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน  รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน  เช่น  งานบ่อพัก  (MANHOLE)  ท่อร้อยสายโทรศัพท์  ท่อร้อยสายไฟฟ้า  เป็นต้น
ใช้สูตร K   =  0.35 + 0.20  It/Io  + 0.15  Ct/Co  +  0.15  Mt/Mo + 0.15  St/So


3.6
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง  หมายถึง  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.BEARING  UNIT)  ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  (R.C.BOX  CULVERT)  หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก  ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
ใช้สูตร K   =  0.30 + 0.10  It/Io  + 0.15  Ct/Co  +  0.20  Mt/Mo + 0.25  St/So


3.7
งานโครงสร้างเหล็ก  หมายถึง  สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน  โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง  เสาไฟฟ้าแรงสูง  เสาวิทยุ  เสาโทรทัศน์  หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ใช้สูตร K   =  0.25 + 0.10  It/Io  + 0.05  Ct/Co  +  0.20  Mt/Mo + 0.40  St/So


ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์
K
=
EXCALATION  FACTOR

It
=
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io
=
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ  ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
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Ct
=
ดัชนีราคาซีเมนต์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co
=
ดัชนีราคาซีเมนต์  ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
Mt
=
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mc
=
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
St
=
ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So
=
ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
Gt
=
ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go
=
ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ   ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
At
=
ดัชนีราคาแอสฟัลท์   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ac
=
ดัชนีราคาแอสฟัลท์  ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
Et
=
ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo
=
ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์  ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
Ft
=
ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo
=
ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
ACt
=
ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo
=
ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน   ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
PVCT
=
ดัชนีราคาท่อ  PVC   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCO
=
ดัชนีราคาท่อ  PVC   ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
GIPt
=
ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo
=
ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี  ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
PET
=
ดัชนีราคาท่อ  HYDENSITY  POL  YETHYLENE  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo
=
ดัชนีราคาท่อ  HYDENSITY  POL  YETHYLENE  ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
Wt
=
ดัชนีราคาสายไฟฟ้า   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo
=
ดัชนีราคาสายไฟฟ้า   ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

ค.  วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1.
การคำนวณค่า  K  จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ  ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราค่าวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์  โดยใช้ฐานของปี  2530  เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2.
การคำนวณค่า  K  สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น  และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
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3.
การคำนวณค่า  K  กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม  3  ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ)  ให้เป็นผลสำเร็จก่อน  แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่  หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

4.
ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน  จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง  เมื่อค่า  K  ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า  K  ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า  4% ขึ้นไป  โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน  4%  มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี  (โดยไม่คิด  4%  แรกให้)

5.
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา            โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง  ค่า  K  ตามสูตรต่าง ๆ  ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า  K  ของเดือนสุดท้าย  ตามอายุสัญญา  หรือค่า  K  ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง  แล้วแต่ว่าค่า  K  ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

6.
การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อนส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งนำมาคำนวณค่า  K  ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ  เป็นที่แน่นอนแล้ว  เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ
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